**ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň**

**LIST D.1.1. ASŘ - BP**

**Pol.147 – Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrné, o jaké prvky se jedná.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 147 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.148 – Vysekání rýh ve zdivu / omítkách stropů pro vedení veškerých instalací a kabeláže + vybourání prostupů + řezání zdiva - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 148 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.149 - Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 149 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.151 - D+M Dočasná ochrana, zakrytí, zajištění, úprava, případná demontáž a zpětná montáž stávajících konstrukcí a prvků během výstavby - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Položku nelze dopředu definovat, jedná se o práce vzniklé během BP.

**Pol.153 - Náklady spojené s dovozem zeminy z meziskládky pro zpětné použití**

* Co je myšleno pol.153e – složení zeminy? Co je pod tím myšleno?

TEO: Pol. č. 153e – byla zrušena, složení zeminy již obsahuje pol. č. 153c, 153d.

**Pol.171 – Odstranění stávajících rozvodů splaškové / dešťové kanalizace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 171 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.173 – Odstranění stávajících rozvodů vody (teplé, studené, cirkulační, požární), včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 173 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.174 – Demontáž hydrantů - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 174 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.176 – Odstranění stávajících rozvodů plynovodu, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 176 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.193 – Odstranění stávajících rozvodů vytápění, včetně otopných těles a zapravení prostupů - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 193 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.195 – Demontáž svítidel, skříní elektro, odstranění prvků silnoproudých a slabopoudých rozvodů včetně zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 195 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.196 – Demontáž původních jímacích zařízení, vedení, svodů a všech jejich součástí vedených na fasádě a na střeše objektu - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 196 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.197 – Dmt+M Dočasná demontáž a zpětná montáž stávajících antén - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 197 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.198 – Dmt+M Dočasná demontáž a zpětná montáž stávajícího pouličního osvětlení / dvorního na fasádě objektu - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 198 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.202 – Demontáž vzduchotechnických zařízení včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 202 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.251 – Odstranění veškerých zámečnických prvků jinde nespecifikovaných - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 251 – upravena, doplněna výměra.

**Pol.263 – Demontáž zdvižné plošiny / výtahu - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: Pol. č. 263 – upravena, doplněna výměra.

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.42 – Zajištění únosné pracovní plošiny pro stroj tryskové injektáže vč. pozdějšího odstranění - Specifikace dle PD**

* V PD jsme nenašli bližší specifikaci, prosíme o její upřesnění/specifikaci.

TEO: Specifikace viz. D.1.2.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

**Svislé a kompletní konstrukce - chybně nastavený součet**

* U oddílu 3 – svislé a kompletní konstrukce se nezapočítává do celkového součtu pol.44.
* Prosíme o úpravu výkazu výměr.

TEO: viz. odpověď DI8 (odpověď na dotaz č. 8).

**Pol.93 – D+M Vyspravení / dozdění / vyrovnání zdiva po vybouraných prostupech - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: viz. odpověď DI3 (odpověď na dotaz č. 3).

**Pol.94 – D+M Vyspravení / dozdění zdiva po vybourání napojené konstrukce - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: viz. odpověď DI3 (odpověď na dotaz č. 3).

**Pol.108 – D+M Sanace svislých konstrukcí - Specifikace dle PD**

* Pro ocenění potřebujeme délky trhlin, prosíme o doplnění.

TEO: viz. odpověď DI3 (odpověď na dotaz č. 3).

**Pol.111 – D+M Sanace klenebných stropů po odstranění podlah - Specifikace dle PD**

* Pro ocenění potřebujeme délky trhlin, prosíme o doplnění.

TEO: viz. odpověď DI3 (odpověď na dotaz č. 3).

**Pol.112 – D+M Sanace stávajících překladů, průvlaků - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: viz. odpověď DI3 (odpověď na dotaz č. 3).

**Pol.172 – D+M Výplň vysekaných rýh a drážek pro vedení instalací - Specifikace dle PD**

* Z PD není patrný rozsah prací.
* Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

TEO: viz. odpověď DI3 (odpověď na dotaz č. 3).

**Pol.288+289 – D+M Šikmá střecha - plechová krytina**

* V popisu položky je napsané „hoblování“. Prosíme o upřesnění, co je tím myšleno, co se má hoblovat a proč?
* Z jakého důvodu jsou ve skladbě CH-S1 kontralatě 70/50? Dle dodavatele se jedná o nestandardní rozměr, což bude mít dopad i do ceny.

TEO: pro potřeby výběrového řízení prosíme o nacenění uvedeného rozměru latí

**LIST D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN**

**Vnější parapety**

* Ve výkazu výměr je u většiny položek napsané, že mají být včetně vnějšího parapetu.
* Ve výpisu oken u daných položek není vnější parapet psaný, navíc jsou parapety vykázány v klempířských výrobcích.
* Prosíme o upřesnění, jak je to s vnějšími parapety a prosíme o úpravu výkazu výměr.

TEO: hliníková okna CH-O003 a CH-O004 prosíme nacenit včetně vnějšího parapetu. Okna dřevěná nacenit bez vnějších parapetů – tyto jsou vykázány ve Výpisu klempířských prvků.

Ve VV pol. č. 5 – 45 – upraven popisek.

**Pol.7 – D+M Okno dřevěné, euro profil 1400x2500mm - Specifikace ve výpisu oken - CH-O103**

* Dle výpisu oken by u této pozice mělo být 1x okno s požární odolností a zbylých 7ks bez požární odolnosti.
* Ve výkazu výměr je pouze jedna položka o celkovém počtu 8ks.Cena okna s požární odolností a bez je rozdílná a když to dáme do jedné položky, bude tato jednotková cena zkreslená.
* Máme tedy ocenit, jak to je ve výkazu výměr, nebo bude upraven a okno s požární odolností se bude cenit do samostatné položky?

TEO: původní položka okna CH-O103 byla rozdělena na CH-O103 (bez požární odolnosti – 7ks) a CH-O103a (s požární odolností – 1ks). Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou část DPS D.1.1.c.02\_b. VYPIS OKEN (která nahrazuje dosavadní verzi) s ohledem na rozdělení položky a upřesnění počtu oken CH-O004.

Ve VV pol. č. 7 – upraven počet kusů.

Pol. č. 7a – doplněno okno CH-O103a.

Pol. č. 53 – upravena - v návaznosti upravena výměra k oknu CH-O103 a doplněno pro okno CH-O103a

**Pol.49-50 – D+M Okno dřevěné, rustikal 950x600mm - Specifikace ve výpisu oken - CH-IO01-02**

* Ve výkazu výměr je psané, že daná okna mají být včetně vnitřního parapetu.
* V půdorysech nejsou označeny parapety.
* Ve výpisu oken o nich u daných položek není zmínka. Pouze o stranu dříve, v obecném popisu profilu a příslušenství o tom zmínka je.
* Prosíme o upřesnění, zda dané vnitřní parapety mají být oceněny a pokud ano, mají být z obou stran (jedná se o vnitřní okna)?

TEO: ve specifikaci je popsán vnitřní parapet z DTD desky a je součástí dodávky každého okna daného oddílu, není-li uvedeno jinka. Okna CH-IO01-02 budou tedy dodány včetně vnitřního parapetu pouze z jedné strany směrem do m.č. CH 108a. Směrem do m.č. CH 108 a 109 parapety nebudou osazeny – viz. foto



POZNÁMKA:

Ve VV D.1.1.c.02 - Pol. č. 4 – upraven počet kusů.