**ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.302 – D+M Keramická dlažba - Podlaha na terénu v 1. PP + 1. NP**

* Nesedí m2 u pol.302 – tedy celkový součet této skladby, kde je 315,17m2, dále pak pol.302a, kde je pouze montáž dlažby, má výměru 156,94m2.
* Prosíme o upřesnění a úpravu výkazu výměr, která výměra je správná?

TEO: Ve VV pol. č. 302 - upravena výměra.

**Pol.303 – D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. NP + 2 .NP + 3. NP - Specifikace dle PD - CH-P5**

* Stejný problém jako u pol.302
* Nesedí m2 u pol.303 – tedy celkový součet této skladby, kde je 698,15m2, dále pak pol.303a, kde je pouze montáž dlažby, má výměru 595,64m2.
* Prosíme o upřesnění a úpravu výkazu výměr, která výměra je správná?

TEO: Ve VV pol. č. 303 - upravena výměra.

**Pol.305, 306, 307 - D+M Keramická dlažba**

* Stejný problém jako u pol.302 a 303
* Prosíme o upřesnění a úpravu výkazu výměr, která výměra je správná?

TEO: Ve VV pol. č. 305, 306, 307 - upravena výměra.

**Pol.322 – 330, 335 - D+M Přírodní linoleum, vodivý vinyl atd**

* Stejný problém jako u dlažby, viz výše, nesedí m2
* Prosíme o upřesnění a úpravu výkazu výměr, která výměra je správná?

TEO: Ve VV pol. č. 322 – viz. odpověď DI č.2 (odpověď na dotaz č. 2)

Pol. č. 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, - upravena výměra.

**Pol.343, 344 - D+M lité podlahy**

* Stejný problém jako u dlažby, viz výše, nesedí m2
* Prosíme o upřesnění a úpravu výkazu výměr, která výměra je správná?

TEO: Ve VV pol. č. 343, 344 - upravena výměra.

**Pol.335 – D+M Zátěžový koberec - Podlaha na terénu v 1. NP - Specifikace dle PD - CH-P20**

* Prosíme o informaci, z jakého důvodu je dodávka zátěžového koberce navýšena o 30% oproti pokládce.
* Prosíme o informaci, proč je celková výměra této položky 24,3m2, když výměra zátěžového koberce je 30,96m2?

TEO: Ve VV pol. č. 335 – upraveno navýšení materiálu zátěžového koberce na 10 %.

**Pol.336 – D+M Zátěžový koberec - čistící zóna- Podlaha na terénu v 1. NP - Specifikace dle PD - KL-P30**

* Dle skladeb se má zátěžový koberec vyskytovat u schodiště SCH3. Podle výkresu *D.1.4.9.b.05. PUDORYS 1.PP - PODLAHY A POVRCHOVE UPRAVY - 1050x841* má být zátěžový koberec pouze v zádveří, zbytek je dlažba a schodiště. Rozměry zádveří jsou tedy 2,9m x 1,6m, tedy plocha je 4,64m2. Ve výkazu výměr je ale 19,67m2
* Navíc není v 1NP dle popisku ve výkazu výměr (ř.1792), ale v 1PP, jak je ve skladbách i ve výkazu výměr na ř.1804.
* Prosíme tedy o informaci, případně úpravu výkazu výměr, jaká je tedy výměra dané položky.

TEO: Ve VV pol. č. 336 - upravena výměra na 4,64 m2.

**Povlakové podlahy - chybně nastavený součet**

* U oddílu 779 se chybně započítává skladba 336. Do celkového součtu daného oddílu se má počítat cena pouze na ř.1792 (celková cena dané skladby), ale momentálně se počítají i jednotlivé skladby této položky 336a-336f na ř.1795-1801, a tedy dochází k duplicitnímu napočítání.
* Prosíme o úpravu výkazu výměr.

TEO: viz. odpověď DI č.9 (odpověď na dotaz č. 9)

**Izolace zdiva proti vzlínající vlhkosti**

* Nedohledali jsme ve výkazu výměr. Prosíme o doplnění do rozpočtu, nebo o informaci, kde je tato položka?

TEO: viz. odpověď DI č. 3 – pol. č. 203a (odpověď na dotaz č. 3))

Pol. č. 213 – hydroizolační systém – viz. technická zpráva.

**LIST D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN**

Dřevěné fasádní okna

* Ve výpisu oken je u dřevěných fasádních oken v popisu napsané, že okna mají mít rámovou okapnici bez zafrézování.
* Toto provedení dělá u nás pouze jedna jediná firma, ale ta se specializuje na pasivní rodinné domy a dřevostavby, a tuto zakázku cenit určitě nebude.
* Prosíme tedy o potvrzení, že můžeme cenit ve standardním provedení.

TEO: prosíme o nacenění oken dle PD.

**LIST SADOVÉ ÚPR. - CH. NÁM. - NEI.ZP**

**Pol.76 – D+M Chodník z betonových šlapáků - Specifikace dle PD**

* Od dodavatele vyobrazených betonových nášlapů máme informaci, že tyto betonové nášlapy už nevyrábějí. Nabízí dvě alternativy:
* Betonový nášlap v dekoru dřeva, v pěti barevných provedeních, rozměr 600x300x50mm
* Hladké betonové nášlapy z litého betonu, rozměr 600x250x50mm
* Oboje v šedé barvě (natural)
* Prosíme o informaci, jakou variantu máme ocenit?

TEO: prosíme o nacenění varianty hladké bet. nášlapy z litého betonu, rozměr 600x250x50 mm


Ve VV pol. č. 76 byl upraven rozměr betonových šlapáků.

**Pol.78 – Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou**

Prosíme o informaci, zda má být v dané položce napočítáno i lože z betonu s boční opěrou? Pokud ano, prosíme o doplnění této položky pod zmíněnou položku včetně výměry a prosíme i detail.

TEO: Ve VV pol. č. 78 již obsahuje materiál pro boční opěru obrubníku.

Zahradní obrubník je zkreslen v řezu, který je součástí situačního výkresu C.4.:



**Pol.87 – Náklady spojené s odvozem a uložením biologického odpadu**

* Tato položka má výměru „1 sada“. Prosíme o upřesnění výměry.

TEO: Ve VV pol. č. 87 – doplněna předpokládaná výměra, položka upravena.

**LIST D.1.1.c.07. VÝP. OST. V- NEI.NE**

**Pol.43 – D+M Policový regál na cvičební podložky**


* Prosíme o obrázek, jak má daný stojan vypadat.

TEO: nákres polic včetně popisu je uvedený v D.1.1.c.07. Výpisu ostatních výrobků

**Pol.48 – D+M Nástěnná odrazová deska**

* Prosíme o obrázek, jak má daná deska vypadat.

TEO: popisu je uvedený v D.1.1.c.07. Výpisu ostatních výrobků



**LIST VENKOVNÍ VYB.- CH. NÁM-NEI.NEZ**

**Pol.2 – D+M Parkový stůl, betonový D=1,2m**

* Ve výkazu výměr je v popisu položky napsané, že má být v ceně započítány - zemní práce, manipulace s výkopkem, základy, kotevní prvky stolu.
* V technické zprávě se nic takového nepíše a ani ve výkresu.
* Prosíme o informaci, jak má být stůl tedy osazen.

TEO: v případě, že již bude položen travní koberec, bude pod stolem samotným odstraněn travní drn, bude provedeno srovnání zeminy pískovým podsypem v tl. do 20mm a stůl bude osazen. Základová konstrukce ani kotvení stolu nebude provedeno.

Ve VV upraven popisek v pol. č. 2.

**Pol.3 – D+M Parkový taburet, betonový D=0,45m**

* Ve výkazu výměr je v popisu položky napsané, že má být v ceně započítány - zemní práce, manipulace s výkopkem, základy, kotevní prvky stolu.
* V technické zprávě se nic takového nepíše a ani ve výkresu.
* Prosíme o informaci, jak má být stůl tedy osazen.

TEO: taburety budou volně postavené na trávníku – bez zemních prací, základů a kotvení.

Ve VV upraven popisek v pol. č. 3.