**ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň**

**Dotaz č.1**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.204 – Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití**

* Pol.204e – složení zeminy – prosíme o zrušené této položky, stejně jako tomu bylo u listu D.1.1. ASŘ – BP – pol.153e

TEO: Zmíněná položka 204e na listě „ D.1.1. ASŘ – NS“ zrušena.

Stejná položka zrušena také na listech:

* „D.1.4.1.b.17. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ“ jako položka č. 21e;
* „D.1.4.1.b.18. RETENČNÍ NÁDRŽ“ jako položka č. 20e;
* „SADOVÉ ÚPR. - CH. NÁM. - NEI.ZP“ jako položka č. 85c.

**Dotaz č.2**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.205h – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04**

* Neměla by tato položka mít jednotku v TUNÁch a ne v m3?

TEO: Standardem na skládky je hmotnost v tunách – „t“. Jelikož nemusí být přesně znám druh zeminy, i kdy zeminy by měly rozdílnou objemovou hmotnost, zůstalo skládkovné v m3.

Pro nacenění a uložení na skládku skládkovné tedy upraveno a dopsán popisek o uvažovaném koeficientu přepočtu mezi „t“ a „m3“.

Jedná se tyto položky na následujících listech“

* „D.1.1. ASŘ – BP“ – položka č. 154 (154h)
* „D.1.1. ASŘ – NS“ – položka č 205 (205h)
* „D.1.4.1. ZTI“ – položka č. 25 (25h)
* „D.1.4.2. PLYN“ – položka č. 16 (16e)
* „D.1.4.1.b.06. AREALOVÝ VODOVOD“ – položka č. 27 (27h)
* „D.1.4.7.b.12. AREÁL. EL.-NN-A1“ – položka č. 33 (33f)
* „D.1.4.7.b.12. AREÁL. EL.-NN-A3“ – položka č. 35 (35f)
* „D.1.4.7.b.12. AREÁL. EL.-NN-A7“ – položka č. 35 (35f)
* „D.1.4.7.b.12. AREÁL. ELE - OSV.“ – položka č. 32 (32f)
* „D.1.4.8.b.14. ARE.ELE.-SBP-A1“ – položka č. 30 (30f)
* „D.1.4.8.b.14. ARE.ELE.-SBP-A4“ – položka č. 42 (42f)
* „D.1.4.8.b.14. ARE.ELE.-SBP-A5“ – položka č. 30 (30f)
* „D.1.4.8.b.14. ARE.ELE.-SBP-A6“ – položka č. 30 (30f)
* „D.1.4.1.b.15. AREÁL. KANALIZACE“ – položka č 56 (56h)
* „D.1.4.1.b.17. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ“ – položka č. 22 (22h)
* „D.1.4.1.b.18. RETENČNÍ NÁDRŽ“ – položka č. 21 (21h)
* „ZPEV. PLOCHY A KOM. - CH. NÁM.“ – položka č. 28 (28e)
* „ZPEV. PLOCHY A KOM. - CH.-IN.NE“ – položka č. 28 (28e)
* „SADOVÉ ÚPR. - CH. NÁM. - NEI.ZP“ – položka č. 86 (86e).

**Dotaz č.3**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.295 – Repase stávajících ocelových fasádních dveří včetně zárubně - Specifikace dle PD**

* Prosíme o informaci, kde se tyto dveře nacházejí (např. číslo místnosti) a jejich rozměr a vzhled?

TEO: jedná se o dveře do m.č. CH 005, rozměr otvoru 1100/1400mm

Informace také doplněna k položce do soupisu prací.



**Dotaz č.4**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.298 – Repase stávajícího kovového madla vnitřního schodiště - Specifikace dle PD**

* Prosíme o informaci, zda se v této položce jedná o zábradlí na schodišti SCH3?
* Pokud ano, v popisu položky je napsaná repase madla, ale dle obrázku na výkrese *D.1.1.b.2.05. PUDORYS 1.NP - NS - 1.CAST - 1260x841* by se mělo jednat o celé zábradlí.
* Pokud se nejedná o toto zábradlí, tak kde se nachází zábradlí na schodišti SCH3 a jaké zábradlí máme ocenit zde?

TEO: V položce č. 298 se jedná o madla schodiště na výkres 1. PP NS označeno jako SCH1. Informace napsána do popisku položky.

Repase zábradlí pro schodiště SCH3 v soupise chybělo a je doplněno jako položka 297a.

Doplněna ještě informace, že položka č. 297 se týká schodiště SCH1.