**Vz “ ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň“ – žádost o vysvětlení ZD**

**Dotaz č.1**

Žádáme zadavatele o sdělení, jaké rozměry rýh, případně jádrových vrtů jsou uvažovány u položek **č. 148 (D.1.1. ASŘ – NS), č. 129a (D.1.4.7. SILNOPROUD), č. 81b (1.4.8. EL. KOMUNIKACE).**

TEO: Jádrové vrty – předpokládané množství 300 x do Ø 200 mm.

Drážky - pol. č. 148 ( D.1.1. ASŘ – BP) – max. do rozměru š. 10 x h. 150 mm

Drážky - pol. č. 129a ( D.1.4.7. SILNOPROUD) – max. do rozměru š. 70 x h. 30 mm

Drážky - pol. č. 129a ( D.1.4.8. EL.KOMUNIKACE) – max. do rozměru š. 70 x h. 30 mm

**Dotaz č.2**

Žádáme zadavatele o zaslání výkazu výměr k položkám rýh a drážkování, jedná se o položky **č. 148 (D.1.1. ASŘ – NS), č. 129a (D.1.4.7. SILNOPROUD), č. 81b (1.4.8. EL. KOMUNIKACE).**

TEO: VV je součástí zadávací dokumentace.

Poznámky:

Ve VV D.1.1. ASŘ – BP, pol. č. 148 – upravena výměra drážkování.

Ve VV D.1.4.7. SILNOPROUD, pol. č. 129a – upravena výměra drážkování.

Ve VV D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE, pol. č. 81b – upravena výměra drážkování.

Nová verze soupisu prací k ocenění – verze „o“