**ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň**

**Dotaz č.1**

**LIST VRN**

**Pol.22 – Stálá pamětní deska**

* Prosíme o upřesnění velikosti pamětní desky, materiál, případně technické provedení nebo další specifikace nutné pro ocenění?

TEO: rozměr: š.950 x v.600mm; materiál: černá žulová deska; text zlatý – obsah textu bude specifikován investorem; kotvení do zdi ve 4 rozích desky;

(celkový vzhled bude obdobný jako stávající pamětní deska ve vstupu budovy)

**Dotaz č.2**

**LIST VRN - NEINV. NEZP.**

**Pol.21 – Dočasný billboard**

* Prosíme o upřesnění velikosti billboardu, materiál, případně technické provedení nebo další specifikace nutné pro ocenění?

TEO: Rozměr: výška dle oplocení a šířka dle obsahu textu v banneru (max. 2,5 m x 1,5 m); materiál: vinylový banner, přichyceno do pletiva plotu;

- obsah bude specifikován – min. zde bude umístěna graf. část s doplňujícím textem o investorovi a zhotoviteli, poskytovateli dotace atp.

**Dotaz č.3**

**Nástřik fasáda**

* Celá plocha fasády je pokryta jemným postřikem - je nutné odstranit nebo ne?

TEO: Ano, stávající jemný postřik nutno odstranit. Ve VV již obsaženo v otlučení vnějších omítek.

**Dotaz č.4**

**LIST D.1.4.7. SILNOPROUD**

**Pol.129a - D+M Provedení drážkování**

* Tato položka zde byla doplněna a je u ní výměra 169 675,00 m. Je tato výměra správně? Je to vlastně 169km drážkování, opravdu? Neměli by to být třeba milimetry a tedy 169,675m?

TEO: Uvažované rýhy pro kabeláž jsou správné.

**Dotaz č.5**

**Zadávací dokumentace – předpokládaná cena**

* Prosíme o informaci, zda by se vzhledem k úpravám ve výkazu výměr, doplnění výměr, a doplnění nových položek neměla změnit/navýšit i předpokládaná (a nepřekročitelná) hodnota stavby, která je uvedená v zadávací dokumentaci?

TEO: Dosud provedenými změnami zadávacích podmínek a zejm. změnami v soupisu prací nedošlo k významné změně hodnoty stavby, tj. limitní hodnota pro nabídkovou cenu (307 193 774,62 Kč bez DPH) se nemění.

**Dotaz č.6**

**LIST D.1.1. ASŘ – BP**

**Pol.50 - Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.173 - Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m**

* Prosíme o informaci, zda můžeme ocenit šířku podlah u tohoto lešení od 0,6 do 0,9m (ideálně do 0,7m), nebo prosíme o důvod, proč mají být podlahy lešení takto široké?

TEO: Lešení bylo uvažováno pro potřeby rozpočty. Uchazeč si do jednotkové ceny může nacenit druh lešení dle jeho zvyklostí, kapacit apod.