**Dotaz č.1**

Žádáme zadavatele o sdělení výměry, nebo aspoň počtu kusů k položce.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 | 762 | 76299908 SPC | D+M Dřevěné trámky 120x160mm - Specifikace dle PD | sada | 1,000 |
|  |  |  | " Vložení trámků v místech nového vyústění VZT potrubí - pro možnost uchycení žaluzie. " |  | 1,000 |
|  |  |  | " Součástí kotvící a spojovací prvky - hřebíky, tesařské skoby, úhelníky, příložky, výztužná žebra z plechů, závitové tyče, kotevní patky, kotevní trny, vruty, svorníky apod. " |  |  |
|  |  |  | " V ceně hoblování, 2x impregnace proti hnilobě, škůdcům a plísním. " |  |  |

**TEO:** jedná o 38ks trámků, délky cca 1,0m.

**Dotaz č.2**

Žádáme zadavatele o specifikaci rozsahu prací k položce.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 383 | 943 | 43099902 SPC | D+M Doměření, očištění a příprava stávající ocelové konstrukce schodiště - Specifikace dle PD | sada | 1,000 |
|  |  |  | " Všechny prvky stávajícího schodiště před výrobou doměřit na stavbě." |  | 1,000 |
|  |  |  | " - Očištění stávajících ocelových prvků, kontrola stavu, nový ochranný nátěr." |  |  |
|  |  |  | " - Demontáž stávajících poškozených prvků případné zesílení degradovaných prvků." |  |  |

**TEO:** Práce spojené s renovací stávajícího schodiště bylo patrno z prohlídky (případně je možné schodiště dodatečně prohlédnout po domluvě (tel. č. správce objektu - 721 375 541, tel. č. příslušného technika 724 214 716) v pracovní dny v době mezi 8:00 a 14:00 hod.).

Rozměry: půdorysně 3,09 x 5,87 m, výška 8,45m.

Projektantem odhadovaná cena renovací byla 250 000 Kč bez DPH.

