Dobrý den,

1.

v rámci naceňování akce **ZU Plzeň rekonstrukce Chodské náměstí 1** si Vám dovoluji zaslat dotazy k položkám D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety. Jedná se o tyto položky:

V soupisu ZTI

Pol. č. 64 999721901 D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety – specifikace dle PBŘ - 1 sada

Pol. č. 105 999722901 D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety – specifikace dle PBŘ - 1 sada

V soupisu Vytápění

Pol. č. 60 733999901 D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety – specifikace dle PBŘ - 1 sada

V soupisu Plyn

Pol. č. 48 991999901 D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety – specifikace dle PBŘ - 1 sada

* u všech těchto položek žádáme o bližší upřesnění dimenzí DN a množství.

TEO: Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrny z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

2.

A dále taktéž v soupisu Plyn

Pol. č. 7 119999901 D+M + DMTŽ Ochrana/zajištění stávajících plynovodních prvků a armatur při provádění a bourání potrubí přípojek – 1 sada

* žádáme o bližší upřesnění šoupat, zemních sestav, potrubí, armatur a jejich množství.

TEO: Ve VV pol. č. 7 – položka zrušena.

Děkuji.