# Minimální požadavky na strojové vybavení pro úklid ZČU – FDU Univerzitní 28, Plzeň a pravidla jeho používání

Tento dokument stanovuje minimální technické požadavky na strojové vybavení pro zajištění úklidu podlahových ploch z přírodního linolea (marmolea) v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 28 a pravidla pro jeho použití.

## Podlahový mycí stroj

1. Pracovní záběr minimálně 60 cm
2. Zásobníky na čistou a znečištěnou vodu – minimálně 80 l
3. Sací lišta pro důkladné odsávání vody
4. Pohon na baterii s výdrží minimálně 2 hodiny nepřetržitého provozu
5. Vhodný pro šetrné čištění marmolea (nesmí používat abrazivní kartáče)

## Jednokotoučový stroj pro hloubkové čištění a leštění

1. Pracovní záběr minimálně 40 cm
2. Variabilní otáčky (ideálně 150–400 ot./min.)
3. Možnost použití padu vhodného pro marmoleum

## Doplňující požadavky

1. Dodavatel se zavazuje nepoužívat stroje, které nesplňují stanovené podmínky, nebo které Objednatel neschválí dle písm. b) níže, nebo jejichž použití v odůvodněných případech Objednatel zakáže
2. Dodavatel se zavazuje písemně identifikovat stroje (značka, typ, parametry), které hodlá používat pro poskytování Služeb, a to vždy před jejich prvním použitím (resp. použitím daného typu stroje) a vyčkat schválení Objednatelem (Objednatel poskytne své stanovisko k použití stroje do dvou (2) pracovních dnů, pokud stroj neschválí odůvodní své stanovisko písemně)
3. Obsluha strojů musí být Poskytovatelem vyškolena a způsobilá pro práci se stroji
4. Čisticí metody při použití strojů musí být šetrné – např. max. teplota vody 40 °C