**ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň**

**Dotaz č.1**

**LIST D.1.1. ASŘ - BP**

**Pol.162a – D+M Práce spojené s demolicí konstrukcí obsahující azbest - Specifikace dle PD**

* Prosíme o upřesnění, kolik azbestu bude (m2). Máme vycházet z výměry odpadu, kterého bude 20t? Na to bychom potřebovali vědět, kolik bude vážit 1m2 (množstevní přepočet)? Kde přesně všude azbest bude?
* Píše se, že to bude se střešní krytině. Ta je tedy plechová, takže ta? Nebo nějaké vrstvy pod ní?
* Podle nynější specifikace nejsou subdodavatelé schopni ocenit.

**TEO:** Pod plechovou krytinou se nachází asfaltový pás, kde se může vyskytovat azbest. Předpokládaná výměra 20t je odborný odhad.